SPZZOZ.ZP/28/2017 Przasnysz, dnia 29.11.2017 r.

### Do wszystkich,

**Którzy pobrali zapytanie**

### Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup autorefraktometru dla SPZZOZ w Przasnyszu.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Dot. § 7 ust. 8**

**Czy Zamawiający może doprecyzować, że zgłoszenie o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy nastąpi w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy nie później niż 24 godziny od zgłoszenia w dni robocze?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.*

**Pyt. 2**

**Dot. § 7 ust. 11**

**Czy Zamawiający może dopisać, że dostawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie zamówienia w ciągu maksymalnie 72 godzin w dni robocze?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 3**

**Dot. § 5**

**Czy Zamawiający może zmienić warunki umowy w § 5 uzupełniając zapis: „zadatek 10 % płatny przed dostawą, pozostałe warunki bez zmian”?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 4**

**Czy zamawiający dopuści również autorefraktometr o parametrach wymienionych poniżej:**

**Autorefraktometr z keratometrią- funkcje:**

**Minimalna średnica źrenicy 2mm**

**Pomiar średnicy źrenicy i rogówki**

**Pomiar krzywizny bazowej soczewki kontaktowej**

**Czas pomiaru 0,07sek**

**Graficzna wizualizacja wady wzroku**

**Tryb IOL**

**Pomiar ręczny i automatyczny**

**Pomiar PD**

**Iluminacja**

**Refrakcja**

**Odległość czołowa (VD): 0; 10; 12; 13,5; 15mm**

**Zakres pomiaru sfery (SPH): od -25,00 do +22,00D Co 0,12/0,25D)**

**Zakres pomiaru cylindra (CYL): od 0,00 do +/- 10,00D (Co 0,12/0,25D)**

**Oś : od 1 do 180° ( 1°)**

**Znak cylindra: -, +, +/-**

**Rozstaw źrenic: 10~85mm**

**Minimalna średnica źrenicy: 2.0mm**

**Keratometria**

**Promień krzywizny: od 5,0 do 10,2mm ( co 0,01mm)**

**Moc rogówki: od 33,00 do 67,50D**

**Astygmatyzm rogówki: 0,00 do -15.00D**

**Oś: od 1 do 180°**

**Zakres pomiaru średnicy rogówki: od 2,0 do 12,0mm**

**Drukarka: Termiczna**

**Monitor: dotykowy 7 cali**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza autorefraktometru o parametrach wymienionych powyżej.*

Z poważaniem